Теоретическая часть профессионального экзамена.

	Назначенный срок службы лифта устанавливается со дня ввода его в эксплуатацию равным:
Варианты ответа:

1. 20 годам
2. 25 годам
3. 30 годам

	Ловители - это:

1.	Механическое устройство для остановки при движении вверх и удержания на направляющих кабины лифта, противовеса или уравновешивающего груза в случае обрыва тяговых элементов
2.      Механическое устройство для остановки при движении вниз или вверх и удержания на направляющих кабины лифта, противовеса или уравновешивающего груза в случае превышения кабиной лифта допустимой скорости движения или обрыва тяговых элементов
3.       Механическое устройство для остановки при движении вниз или вверх и удержания на направляющих кабины лифта, противовеса или уравновешивающего груза в случае перегрузки кабины лифта	

	Маломобильная группа населения - это: 

1       Люди, испытывающие затруднения при горизонтальном, наклонном и вертикальном перемещении грузов (к маломобильным группам населения здесь отнесены: грузчики, такелажники, каменщики и т.п.)
2.       Люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (к маломобильным группам населения здесь отнесены: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.)
3.            Люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (к маломобильным группам населения здесь отнесены: люди, находящиеся в неадекватном состоянии  по причине приема психотропных, наркотических средств и т.п.)

	Как называется устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при отключении электродвигателя?

1.	    Дополнительный тормоз
2.             Рабочий тормоз
3.             Ручной тормоз

	Что такое «поручень»?

1.	    Непрерывная лента, перемещающаяся по трассе поручневого устройства, предназначенная для опоры рук пассажиров
2.             Устройство, расположенное в месте входа поручня в балюстраду при переходе
 с рабочей на нерабочую ветвь
3.              Совокупность блоков, направляющих, привода и поддерживающих роликов, обеспечивающих движение поручня по трассе

	             Как классифицируются эскалаторы и пассажирские конвейеры, устанавливаемые в метрополитенах и транспортных узлах (вокзалах, аэропортах, автостанциях и т.п.)? 

1.    Как эскалаторы или пассажирские конвейеры стандартного  режима работы
2.    Как эскалаторы или пассажирские конвейеры нормального  режима работы
3.    Как эскалаторы или пассажирские конвейеры тяжелого  режима работы

	            Какой цифрой обозначен поручень эскалатора?    
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	           Каково допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора в ночное время (с 0.00 до 5.00 час)?
1.         Не более чем на 5°C
2.         Не более чем на 10°C
3.         Не более чем на 15°C

	Допускается ли отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании?

1.             Допускается единовременно 1 раз  в сутки
2.             Допускается единовременно 1 раз в месяц
3.             Не допускается

	            Каким должно быть допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов)?
1.           Не более 3 °C
2.           Не более 4 °C
3.           Не более 5 °C

	Каким должно быть электропитание устройства диспетчерского контроля?

1.	     От электропитания лифта
2.              Независимым от электропитания лифта
3.              От электропитания лифта-основная схема питания, не от 
электропитания- резервная схема питания             

	После инициации вызова в кабине лифта:

             1.              Должен раздаться только звуковой сигнал о регистрации вызова
2.              Должно раздаться только голосовое сообщение о регистрации вызова
             3.              Должен раздаться звуковой сигнал и/или голосовое сообщение о регистрации вызова

	В каком виде осуществляется регистрация заявок по устранению неисправностей и повреждений инженерных систем?

1.	       Только в письменном виде
2.                 Только в электронном виде
3.                 Как в письменном, так и в электронном виде

	            Как осуществляется диспетчером прием заявок от населения на выполнение работ по текущему и аварийному ремонту инженерного оборудования?
1.              При поступлении от жильцов в электронном виде по сети Internet; 
2.        При непосредственном общении с жильцами по телефону, а также с помощью прямой связи по переговорным устройствам, устанавливаемым в подъездах зданий и кабинах лифтов
3.              При поступлении от жильцов посредством СМС-сообщений

	Что входит в состав социологического метода контроля услуг диспетчерского и аварийно-ремонтного обслуживания?

1.	         Анализ документации, журналов контроля и учета заявок и др.
2.                  Рассмотрение жалоб, опрос потребителей, анкетирование и др.
3.                  Отслеживание изменение технического состояния многоквартирного 
дома, его частей, удовлетворенности потребителей, повышения комфортности проживания и др. на основании архивных документов, фотофиксации, актов, журналов заявок и отчетов









Задания практического этапа профессионального экзамена

1. Осуществить проверку функционирования оборудования и качества двусторонней переговорной связи: кем и как осуществляется плановая проверка, что проверяется, способы проверки и их отличия.

2. Принять меры при поступлении на пульт системы диспетчерского контроля сигнала «Цепь безопасности лифта» («Неисправность лифта» «Авария лифта»)

3. [bookmark: _GoBack] Организовать	мероприятия	при возникновении 
пожара в кабине лифта
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