Теоретическая часть профессионального экзамена.

	На какие лифты распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»?
Варианты ответа:

1. На лифты и устройства безопасности лифтов, предназначенные для использования и используемые на территории государств - членов Таможенного союза. 
2. На лифты, устанавливаемые в шахтах горной и угольной промышленности
3. На лифты, устанавливаемые на судах и иных плавучих средствах, на платформах для разведки и бурения на море
4. На лифты с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема
5. На все перечисленные разновидности лифтов

	Что должен сделать мастер (производитель работ) перед началом монтажа ?

1.	Проверить знание правил пользования средствами индивидуальной защиты
2.         Проверить наличие и пригодность спецодежды
3.      Проверить наличие и исправность у монтажной бригады инструмента, монтажных приспособлений, грузоподъемных механизмов, защитных средств и контрольно-измерительных приборов, а также доукомплектовать их, если этого требует производственная необходимость 

	Какие трудовые действия монтажника электрических подъемников при приемке комплекта подъемного оборудования, подлежащего монтажу?

1.             Вскрытие упаковки с оборудованием
2.    Проверка соответствия оборудования комплектовочной ведомости и упаковочному листу на каждое место
3.      Осмотр состояния и проверка целостности упаковки, ящиков (мест) и проверка отсутствия повреждений оборудования
4.          Информирование лица, ответственного за производство работ, о
выявленных повреждениях упаковки (ящиков, пакетов) и оборудования
5.          Все перечисленное 

	Какой опасности подвергается монтажник электрических подъемников?

1.	Получения травмы от движущихся и вращающихся частей лифта
2.         Поражения электрическим током
3.         Падения с высоты
4.         Все перечисленное			

	Какая точность остановки платформы подъемной с вертикальным перемещением должна быть обеспечена?

1.	В пределах +10 мм от уровня посадочной площадки
2.         В пределах +15 мм от уровня посадочной площадки
3.         В пределах +20 мм от уровня посадочной площадки

	           Что такое электрическое напряжение?

1. Это разность потенциалов между рассматриваемыми точками электрической цепи
2. Это разность потенциалов между разными проводниками
3. Это величина, численно равная работе по перемещению единицы электрического заряда между двумя произвольными точками электрической цепи
4. Это разность потенциалов между двумя заряженными частицами одной цепи

	            Каким образом могут прокладываться жгуты проводов и отдельные провода в машинном помещении, в шахте или кабине?

1.	В металлических трубах
2.         В металлорукавах
3.         Открытым способом
4.         В пластмассовых трубах
5.         Всеми перечисленными способами  

	           Концевой выключатель лифта предназначен для?
1.   Отключения электродвигателя лебедки при переходе кабиной крайних рабочих положений 
2.   Отключения электродвигателя лебедки и остановки кабины на крайних этажах
3.   Отключения электродвигателя лебедки при нахождении противовеса в крайних рабочих положениях
4.         Контроля за точной остановкой кабины на этажных площадках

	Дверь шахты на этажной площадке должна быть оборудована автоматическим замком, запирающим ее прежде чем кабина отойдет от уровня этажной площадки на расстояние?

1.	100мм
2.         150мм
3.         200мм
4.         250мм

	            Как называется кнопочный пост на промежуточном этаже?
1.      Вызывной
2.      Приказной
3.      Дополнительный

	Что изображено на рисунке под цифрой «3»?
[image: ]

1.	Шрифт Брайля
2.         Кнопка принудительного открывания или удержания дверей
3.         Кнопка принудительного закрывания дверей
4.         Кнопка вызова на переговорную связь 


	Что запрещено монтажнику при выполнении работ с применением переносного электроинструмента?

           1.          Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт. Пр. Мин. Труда и соц. Защиты РФ от 27.11.2020 г. №835н
           2.          Проверять комплектность и надежность крепления деталей
           3.          Проверять исправность цепи заземления у машин 1 класса
           4.          Выполнять тестирование устройства защитного заземления

	На какую высоту должны выступать бортики вокруг отверстий над шахтой лифта в машинном помещении?

1.	Не менее чем на 50 мм над уровнем плиты перекрытия или пола. ГОСТ 33984.1-2016 п. 5.2.6.3.3
2.         Не менее чем на 80 мм над уровнем плиты перекрытия или пола
3.         Не менее чем на 100 мм над уровнем плиты перекрытия или пола

	            Какие требования предъявляются к установке подмостей?
1.        Должны быть изготовлены из пиломатериалов не ниже второго сорта, 
иметь ровную поверхность с зазорами между досками не более 5 мм
2.   Прочность настилов должна быть рассчитана на равномерную распределенную нагрузку не менее 250 кг/м кв. и сосредоточенную — 1300 Н
3.   При высоте этажа 3,6 м и более необходимо устанавливать дополнительные подмости с таким расчетов, чтобы расстояние между щитами по высоте было не менее 1,8 и не более 3 м
4.         Все перечисленное 

	При обнаружении каких неисправностей на ручном инструменте ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве необходимо известить непосредственного руководителя? 

1.	Сколы, выбоины, трещины, заусенцы и ржавчина
2.         Вмятины, зазубрины, заусенцы и окалина
3.        Трещины, заусенцы, наклеп и сколы 
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Задание 1. Проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины лифта.
Задание 2. Произвести отключение лифта при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта. Выполнить размещение на основном посадочном (погрузочном) этаже информации о неисправности лифта.

Задание 3. Выполнить подготовительные мероприятия, необходимые для освобождения пассажиров. Определить местоположение кабины в шахте лифта (на этаже/между этажами). Проверить состояние дверей шахты лифта (открыто, закрыто, заперто, не заперто).

image1.png




