Теоретическая часть профессионального экзамена.

	К каким лифтам устанавливает требования ГОСТ Р 55966-2014? 
Варианты ответа:

1.	Лифтам используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения из зданий и сооружений 
2.	Лифтам используемым для пожарных подразделений в зданиях и сооружениях 
3.	Лифтам используемым в административных зданиях	

	В течение какого времени владелец должен направить извещение о несчастном случае?
1.	В течение 12 часов
2.	В течение 24 часов 
3.	В течение 36 часов				

	Какую организацию по договору может привлечь владелец для обслуживания и ремонта лифта?

1.	Организацию, оказывающую коммунальные услуги
2.	Специализированную  организацию 
3.	Управляющую компанию						

	При каких скоростях допускается оборудовать лифт буферами энергонакопительного типа с амортизированным обратным ходом, ограничивающими перемещение кабины и противовеса?

1.	При номинальных скоростях не более 0,3 м/с
2.	При номинальных скоростях не более 1,0 м/с 
3.	При номинальных скоростях не более 1,6 м/с			

	Выберите правильное определение термина «смешанное управление»?

1.	Вид управления в режиме «нормальная работа», при котором команда управление на пуск лифта подаётся как из кабины, так и с этажных площадок 
2.	Вид управления в режиме «ревизия», при котором команда управление на пуск лифта подаётся как из кабины, так и с этажных площадок 
3.	Вид управления в режиме «нормальная работа» и режиме «ревизия»

	Как проверить на одновременность срабатывания клинья ловителей?

1. Выполнить посадку кабины на ловители 
2. Проверить включение  ловителей от руки 
3. Привести в действие  ограничитель скорости

	С какой периодичностью проводится техническое обслуживание лифтов (ТО-1)?

1.	Не реже одного раза в месяц
2.	Не реже одного раза в квартал
3.	Не реже одного раза в шесть месяцев 

	           В какое положение необходимо установить кабину лифта с автоматическим приводом дверей при эвакуации пассажиров?
1.      На уровне посадочной площадки
2.      Прерывисто по 50-100 мм
3.      Прерывисто по 300-400 мм



	Что называют электрической цепью?
1.	Совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока 
2.	Устройство для измерения ЭДС	
3.	Упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике

	             Кто из числа квалифицированного персонала должен быть назначен распорядительным актом при организации безопасного использования и содержания лифтов?
1. Ответственный за организацию эксплуатации лифта; электромеханик по
    лифтам; лифтер по контролю за работой лифтов
2.       Лицо, ответственное за организацию обслуживания электроустановок
    лифтового оборудования; лифтер и электромеханик по лифтам
3.  Ответственный за организацию эксплуатации лифта; ответственный за организацию обслуживания и ремонта лифта; электромеханик по лифтам; лифтер и диспетчер по контролю за работой лифтов

	Кто может допускаться к работе в качестве электромеханика по лифтам?

1. Лица не моложе 21 года и прошедшие медицинское освидетельствование
2.        Лица не моложе 16 лет обученные по соответствующим программе и
    имеющие соответствующее удостоверение
3.        Лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр и имеющие
    квалификационную группу по электробезопасности не ниже II

	      Какое требование предъявляются к опыту работы электромеханика по лифтам?

           1.          Не менее трех месяцев
           2.          Не менее шести месяцев
           3.          Не менее двенадцати месяцев           

	Что должен содержать распорядительный документ, определяющий структуру управления?

1.	Обязанности работника перед началом и во время работы, сведения об охране труда и действия в работника в аварийных ситуациях
2.	Сферу деятельности работника и пределы его полномочий, закрепление обязанностей квалифицированного персонала по организации работ, контролю их качества, охране труда, подготовке и повышению квалификации кадров
3.	Графики работы персонала на текущий месяц, а так же перечень и объём работ по техническому обслуживанию и ремонту

	            Где фиксируется прохождение инструктажей по охране труда?
1.   В личном деле работника
2.   В протоколах обучения
3.   В журналах проведения инструктажей  
4.   В удостоверении о проверке знаний

	Что относится к перечню быстроизнашиваемых изделий лифта?
 
1.	Канатоведущий шкив 
2.	Шкив ограничителя скорости
3.	Отводной блок

	Что применяется для закрепления тяговых канатов на КВШ?

1.	Хомут
2.	Струбцина 
3.	Зажим

	Что называется средствами индивидуальной и коллективной защиты работников? 

1.         Средства предназначенные для защиты одного работника
2.         Технические средства предназначенные для одновременной защиты двух и более работающих
3.         Технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения

	            Кто обеспечивает работника инструментом?
1. Исполнитель 
2. Работодатель 
3. Заказчик 

	Куда заносятся результаты осмотра, ремонта, проверки, испытания и технического освидетельствования инструмента?
1.       Протокол
2.       Специальный журнал
3.       Учётную ведомость

	В какой форме осуществляется оценка соответствия лифта в течение назначенного срока службы?

1.  Оценка соответствия лифта осуществляется в форме технического освидетельствования не реже одного раза в 12 месяцев
2. Оценка соответствия лифта осуществляется в форме периодического технического освидетельствования
3.  Оценка соответствия лифта осуществляется в форме частичного технического освидетельствования
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1. При контроле специалистом… выполнения задания электромехаником по проведению ежемесячного технического обслуживания (ТО-1) лифта  им обнаружено:
а) повреждены (разбиты) стёкла окна машинного помещения;
б) возможность во время движения кабины открыть дверь кабины изнутри (у лифта с автоматическим приводом дверей);
в) несоответствие установленным требованиям боковых и торцевых зазоров  между роликами автоматических замков двери шахты 4-го этажа и механическими отводками двери кабины;
г) отсутствие освещения приямка. 
Определить, какие из обнаруженных специалистом… неисправностей и несоответствий создают недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта 
 Изложить в Приложении 1 меры, какие должен принять специалист… в этом случае  

2. Проверить правильность оформления журнала технического обслуживания электромехаником и сделать соответствующую запись

3.  Оформить проведение инструктажа по пожарной безопасности, сделав соответствующую запись в журнале.
