Теоретическая часть профессионального экзамена.

	Что такое «Наружное управление»?
Варианты ответа:

1.	Вид управления, при котором команда пуск или остановка лифта подается только со станции управления 
2.	Вид управления, при котором команда пуск или остановка лифта подается только с погрузочных площадок
3.	Вид управления, при котором команда на пуск или остановку лифта подается как из кабины, так и с этажных площадок	

	Какие индексы присваиваются базисному лифту в парном управлении? 

1.	А
2.	Б 
3.	В
4.         Г					

	Дайте определение термину «Резонанс токов»?

1.	Это резонанс при параллельном соединении участков цепи с индуктивным и емкостным характером
2.	Это такой режим электрической цепи, содержащей емкость и индуктивности, при котором общее входное сопротивление или входная проводимость цепи будут чисто вещественными
3.	Это резонанс при последовательном соединении участков цепи с индуктивным и емкостным характером					

	В цепи питания катушки тормозного электромагнита обозначение Д1, Д2 и Д3 это?
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1.	Сопротивления диэлектрические
2.	Диоды	
3.	Контакторы двойного действия						

	Что такое УСНА?

1.	Это комплексное устройство программирования и настройки параметров устройств EkoDrive-2 (ЭД)
2.	Это плата в лифтовой станции УКЛ, предназначенная для отслеживания скорости движения лифта 
3.	Это частотный преобразователь

	Что не входит в требования охраны труда перед началом работы?

1. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения рабочей зоны
2. Перед началом работы электромеханику по лифтам следует осмотреть слесарный инструмент и приспособления, которые будут использоваться в работе и убедиться в их полной исправности
3. Перед началом работы электромеханик по лифтам должен опустить кабину лифта на первую этажную площадку
4. Перед началом работы электромеханик по лифтам должен надеть спецодежду для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов			

	К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться?

1.	Работники, имеющие группу не ниже IV
2.         Работники, имеющие группу не ниже III
3.        Работники, имеющие группу II 

	           Точность автоматической остановки кабины при эксплуатационных режимах работы должна быть в пределах?
1.      ± 35 мм
2.      ± 40 мм
3.      ± 45 мм
4.      ± 50 мм 

	Замедление пустой кабины при посадке на ловители не должно превышать предельного значения в..?

1.	10 м/с
2.         15 м/с
3.         20 м/с
4.         25 м/с	

	На рисунке тормозные колодки изображены:
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1. Под цифрой 1
2. Под цифрой 11
3. Под цифрой 13

	Для увеличения величины зазора между фрикционными накладками и тормозной полумуфтой, необходимо:

1.	Ослабить пружину 13 вывинтив шпильку 1
2.         Вывинтить тягу 16 из втулки 15
3.         Сжать пружину 18 при помощи гаек стяжной шпильки 19

	           Система УКЛ. Контроль работы привода дверей. При включении привода дверей контролируется время открытия и закрытия?

           1.          Контрольное время определяется расположением датчиков на открытие и закрытие дверей
           2.          Контрольное время программируется           

	Определить последовательность установки ограничителя скорости.

1. Через шкив большого диаметра перекинуть двусторонний отвес и пропустить его в шахту через отверстия для прохода каната ограничителя скорости, выверить положение ограничителя скорости в соответствии с технической документацией изготовителя лифта
2.  Выверить положение ограничителя скорости в соответствии с технической документацией изготовителя лифта, после чего пропустить двухсторонний отвес в шахту через отверстия для прохода каната ограничителя скорости.

	            Для чего используется стриппер?
1.   Предназначен для снятия изоляции с жил
2.   Предназначен для обжима кабелей
3.   Предназначен для соединения кабелей

	К наружным электромонтажным работам относятся?
 
1.	Монтаж заземления
2.         Разметка
3.         Устройство штробов для проводки

	Вопрос №16
            Какой инструмент используется для фигурного выгибания проволоки?
1. Пассатижи
1. Круглогубцы
1. Стриппер

	Вопрос №17
           Низкотемпературная пайка происходит при нагреве припоя:
             1.        До 300 °C
             2.        До 350 °C
             3.        До 450 °C
             4.        До 500 °C

	           Дайте определение кабеля NYM?
            1.         Это кабель, используемый для монтажных работ при прокладке сетей освещения и силовых электросетей как в жилых, так и промышленных помещениях, максимальное напряжение до 660 В
            2.         Это самонесущий электрический провод с надежной изоляцией жил, может выдерживать большие нагрузки
            3.         Силовой кабель с броней и токоведущими проводниками из меди, которые производятся как в монолитном так и в многопроволочном исполнении

	Электроприводом от двухскоростного асинхронного двигателя оборудуют пассажирские лифты со скоростью движения кабины:
             1.         До 1 м/с
             2.         До 1,2 м/с
             3.         До 1,4 м/с
             4.         До 1,6 м/с

	[bookmark: _GoBack]Укажите правильный принцип управления преобразователем частоты?
1.      Метод матричного управления
              2.        Метод векторного управления 
              3         По заранее заданной характеристике зависимости мощности от напряжения.




Задания практического этапа профессионального экзамена

1. Проверить работу лифта в режиме «Нормальная работа».
2. Отрегулировать контакт безопасности натяжного устройства.
3. Выявить неисправность на плате МПУ (станции УКЛ), устранить.
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