Теоретическая часть профессионального экзамена.

	К каким лифтам устанавливает требования ГОСТ Р 55966-2014? 
Варианты ответа:

1.	Лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения из зданий и сооружений							
2.	Лифтам, используемым для пожарных подразделений в зданиях и сооружениях.
3.	Лифтам, используемым в административных зданиях			

	Какой документ выдается страховой компанией владельцу лифта после заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта.

1.	Справка о сроке действия договора
2.	Страховой полис обязательного страхования					3.	Акт технического состояния 						

	Кто является заявителем, при техническом освидетельствовании лифта?

1.	Владелец лифта							
2.	Представитель органа исполнительной власти					3.	Уполномоченным представителем специализированный организации	

	Дать определение что такое лифт самостоятельного пользования

1.	Лифт, предназначенный в основном для подъема и спуска людей		2.	Лифт, в кабине которого допускается транспортирование пассажиров без обслуживающего персонала							
3.	Лифт с электроприводом							

	При выводе (объекта) лифта из эксплуатации для снятия объекта с учета, владелец объекта направляет в уполномоченный орган уведомление о выводе объекта из эксплуатации в срок не превышающий?

1.	3 рабочих дня							
2.	5 рабочих дней
3.	10 рабочих дней							
4.	15 рабочих дней

	В каком случае нельзя продолжать использовать лифт по назначению?

1.	Не горит лампочка световой индикации на этажной площадке.		2.	Не работает кнопка вызова на этажной площадке.				3.	Дверь шахты открывается при отсутствии кабины на этажной площадке без применения спец. ключа;
4.         Точность остановки ±30мм		
							

	Где должна быть недоступность для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта?
			
1.	Шкафах для размещения оборудования						2.	Машинном помещении							
3.	Блочном помещении							
4.	Шахте лифта							
5.	Все перечисленные	

			

	Кто разрабатывает производственную инструкцию для лифтера, если у владельца лифта в штате числится лифтер (оператор)?

1.	Специализированная организация
2.	Владелец лифта	
3.	Испытательная лаборатория	

	Какое действие разрешено производить лифтеру при обслуживании лифта?

1	Пускать лифт путем непосредственного воздействия на аппараты, подающие напряжение в цепь электродвигателя						             	2	Самостоятельно входить на крышу кабины				
3	Самостоятельно проверять исправное действие выключателей, контролирующих закрывание дверей шахты

	Когда проводится первичный инструктаж для работников на рабочем месте? 

1.	При приёме на работу							
2.	При ознакомление с правилами трудового распорядка				3.	До начала самостоятельной работы

	В течение какого срока должны быть устранены неисправности оборудования                   
лифтов, эксплуатируемых в жилищном фонде? 

1.	В течение  двух  суток							
2.	В течение семи  суток
3.	В течение одних суток

	При наличии каких документов допускается содержание и использование лифта по назначению?

1.	Сопроводительной документации лифта:
- декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента   
Таможенного союза "Безопасность лифтов";
- договора со специализированной организацией;
- страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате 
аварии на объекте.							
2.	Паспорта лифта:
- декларации о соответствии лифта требованиям технического регламента 
Таможенного союза "Безопасность лифтов";
- договора со специализированной организацией;
- страхового полиса, подтверждающего заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате 
аварии на объекте;
3.	Сопроводительной документации лифта:
- сертификата о соответствии лифта требованиям технического регламента 
Таможенного союза "Безопасность лифтов";
- договора со специализированной организацией

	Когда проводится первичный инструктаж для работников на рабочем месте? 

1.	При приёме на работу							
2.	При ознакомление с правилами трудового распорядка				3.	До начала самостоятельной работы

	Какую организацию по договору может привлечь владелец для обслуживания и  
ремонта лифта? 

1.	Организацию, оказывающую коммунальные услуги				2.	Специализированную  организацию
3.	Управляющую компанию

	Какая периодичность повторной проверки знаний у лифтеров?

1.	Не реже 24 месяцев							
2.	Не реже 12 месяцев
3.	Не реже 24 месяцев

	Требования безопасности при включении (выключении) вводного устройства?

1.	Осуществляется, стоя на диэлектрическом коврике				2.	Рукоятка переводится в нужное положение одной рукой, другая не должна 
касаться металлических конструкций
3.	осуществляется, стоя на диэлектрическом коврике; рукоятка переводится в 
нужное положение одной рукой, другая не должна касаться металлических 
конструкций

	Требуется ли персоналу, выполняющему работы по осмотру лифтов ( лифтеры),   
проходит обучение в учебных центрах по учебным программам, разработанным 
на основе профессионального стандарта. 

1.	Не требуется
2.	Требуется 
3.	Требуется, если лифтер обслуживает группу лифтов

	Где проходит обучение персонала, выполняющего работы по осмотру лифтов  
(лифтеры)?

1. В учебных центрах по учебным программам,  
разработанным на основе профессионального стандарта
2.	В специализированной организации по учебным программам, разработанным на основе профессиональных стандартов
3.	В территориальном органе Ростехнадзора по учебным программам, разработанным на основе профессионального стандарта

	Кто входит в управленческий персонал при эксплуатации лифтового 
оборудования?

1.	Ответственный за исправное состояние лифта
2.	Ответственный за технический надзор за лифтами 
3.	Ответственный за обслуживание и ремонт лифта

	Какие сведения указывается в распорядительном акте, при допуске к 
самостоятельной работе электромеханика по лифтам?

1.	Список лифтов с указанием заводских номеров
2.	Местонахождение каждого закрепленного за работником лифта, с указанием заводских и учетных номеров
3.	Марки и типы лифтов к обслуживанию которых допущен работник
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Задания практического этапа профессионального экзамена

1. Изложить, что входит в мониторинг текущих условий эксплуатации лифтов, а также изложить регламентированные требования к данным условиям. 

2. Изложить перечень работ при ежесменном осмотре лифтёром пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей и объём этих работ

3. Оформить уведомление о вводе лифта в эксплуатацию (в составе объекта капитального строительства) с целью направления в территориальное управление (орган) Ростехнадзора.






